Morphometrie - Formelsammlung

Punktzählmethode (Volumendichte) P_P = A_A = V_V =^{Vtest}_{Vgesamt} Oberflächendichte S_V = 2I_L I : Intersektionen L : Testlänge

Längendichte J_V = 2Q_A Q : Transsektionen A : Testfläche

Numerische Dichte N_V =^1_D · N_A D : Durchmesser A : Testfläche

nach Weibel: N_V =^1_β ·^N 3 2 A V^{12}_V

nach De Hoff: N_V =^{N 2A}_{2IL} ·^{γ2}_{γ1} bzw. N_V =^{NA·2IL}_{PP} ·^{γ1 ·γ2}_{γ3}

Bedingung für Testgitter: d^2 > a_{max}

RSE = 0, 1 (relative standard error)

Mittelwert: x =^1_n ∑ x_i =^{Pa}_{Pc} Varianz: σ =^1_{n−1} ∑ (x_i − x)^2 (Summe der Abweichungsquadrate dividiert durch Freiheitsgrad)

Testgitteransatz: P_c =^{4(1−VV )}

V_V RSE^2 =

400(1−V_V ) V_V Testlänge L_{test} =^4_{SV RSE2}

Testfläche A_{test} =^2_{JV RSE2}

1

2